ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации   
городского округа "Город Архангельск"

от 28 апреля 2023 г. № 685

**СПИСОК**

**многоквартирных жилых домов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Улица | Дом |
| 1 | 2-ой км. Северодвинской ветки | инв. № 40 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации   
городского округа "Город Архангельск"

от 28 апреля 2023 г. № 685

**ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ**

**работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества помещений**

**в многоквартирном доме**

| Перечень обязательных работ, услуг | | Периодичность | |
| --- | --- | --- | --- |
| Деревянный не благоустроенный дом без канализации, с центральным отоплением | | | |
| I. Содержание помещений общего пользования | | | |
| 1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования | | 2 раз(а) в месяц | |
| 2.Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в помещениях  общего пользования | | 2 раз(а) в год  при необходимости | |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества  многоквартирного дома | | | |
| 3. Уборка мусора с придомовой территории | | 1 раз(а) в 2 недели | |
| 5. Очистка придомовой территории от снега  при отсутствии снегопадов | | 2 раз(а) в неделю | |
| 6. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка придомовой территории  от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала | | По мере необходимости. Начало работ не позднее  3 часов после начала снегопада | |
| 7. Проверка и при необходимости очистка кровли  от скопления снега и наледи, сосулек | | По необходимости | |
| 8. Вывоз жидких бытовых отходов, организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности | | 4 раза в год – помойницы | |
| 9. Очистка выгребных ям (для деревянных неблагоустроенных зданий) | | 4 раз(а) в год | |
| III. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок | | Организация и содержание – постоянно, уборка 5 раз(а)  в неделю | |
| IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | | | |
| 10. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, перекрытий). Составление актов осмотра | | 2 раз(а) в год | |
| 11. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего пользования, работоспособности фурнитуры элементов оконных  и дверных заполнений, при выявлении нарушений  в отопительный период – незамедлительный ремонт | | По мере необходимости | |
| 12. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, обслуживание и ремонт бойлерных, удаление воздуха из системы отопления, смена отдельных участков трубопроводов по необходимости | | 1 раз(а) в год | |
| V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт | | | |
| 13. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, проверка автоматических регуляторов и устройств, проверка исправности и работоспособности оборудования тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах, консервация и расконсервация системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | | Проверка наличия тяги  в дымовентиляционных каналах 2 раз(а) в год. Устранение неисправности печных стояков 1 раз в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля 1 раз  в год, замеры сопротивления  1 раз(а) в 3 года. Прочистка канализационных лежаков  2 раза в год. Проведение ремонтов по мере необходимости | |
| 14. Аварийное обслуживание | | Постоянно на системах водоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения | |
| 15. Ремонт текущий | | По мере необходимости течение года | |
| 16. Дератизация | | 4 раз(а) в год | |
| 17. Дезинсекция | | 6 раз(а) в год | |
| VI. Расходы по управлению МКД | | Постоянно | |
| VII. ВДГО | | Постоянно | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_